*******************************
**  			     **		
**        Внимание!!!        **
**			     **
*******************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не забудьте обновить прошивку!!!
Руководство по обновлению прошивки смотрите на форуме
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=65                      		      
                                       
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ЗАЛИВАТЬ ПРОШИВКУ ТОЛЬКО СООТВЕТВТУЮЩУЮ  ПЛАТЕ КОНВЕРТЕРА.

Для простой версии конвертера собранной на платах PILOT CCE( зеленые заводские платы )   заливать только прошивку  из файла 
Firmware_2_6_Pilot_CCE.enc


Файлы прошивок для версий плат USB-PRO( зеленые заводские платы), простой и универсальной на старых желтых платах:
 
Firmware_2_6_4cyl.enc
Firmware_2_6_6cyl.enc
Firmware_2_6_Audi_AAN_5CYL_Hall_Sensor.enc

Красные платы USB_PRO
заливать Файлы содержащие в названии REDPCB




