Внимание!!!
1. При использовании модуля связи блютус JDY33, при попытке добавить новое блютус устройство в списке вы можете увидеть два  устройства BLE-33 и SPP-33.
Вам необходимо устанавливать связь с устройством SPP-33 , стандартный пароль 1234.
BLE-33 в список блютуз не добавлять, если ранее добавили - удалить, иначе связи с конвертером не будет. 

2. Для датчиков приобретенных до 29.08.2022 необходимо в обязательном порядке  обновить прошивку до версии 1.7
В новой версии исправлен алгоритм расчета выходных напряжений, убрано начальное смещение и исправлена обработка гистерезиса перехода  на вторую дорожку и обратно.
Файл прошивки находится в папке firmware.

Для обновления необходимо  запустить приложение, подключиться к конвертеру, далее заходим во влкадку c пиктограммой шестеренки -> firmware, выбираем файл и дожидаемся  обновления.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прошивка подходит только для датчиков  на  раздельных платах ( отдельно датчик на черной плате и отдельно процессор на красной)
На платы, в которых процессор и датчик расположены  вместе на одной черной плате( первые версии датчиков), данную прошивку заливать нельзя! 

